**甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司**

**宁夏西吉项目管道材料采购**

**招标文件**

编号：DYCG-2021-B-09-02

招标单位：甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司

二〇二一年九月

目录

**前附表 2**

**第一部分 投标人须知 4**

一、投标人 4

二、招标文件说明 4

三、招标内容 5

四、投标文件说明 5

五、投标文件的递交 7

六、开标和评标 7

七、确定中标人、中标通知和签订合同 9

**第二部分 技术要求 10**

一、第一标段材料技术要求 10

二、第二标段材料技术要求 10

**第三部分 投标文件格式 11**

一、投标函 11

二、法定代表人授权委托书 12

三、法定代表人身份证明 13

四、投标报价表 14

五、技术偏离表 15

六、商务偏离表 16

七、投标单位概况表 17

八、近3 年完成的相似项目情况表（格式） 18

九、近三年的财务报表 19

十、投标货物近期的出厂检验报告、市级/省级/国家级检验报告 20

十一、承诺书 21

**第四部分 中标通知书 23**

**第五部分 评标标准 24**

一、评标办法 24

二、评分标准 24

# 前附表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **编 号** | **条 款 名 称** | **条 款 内 容** |
| 1 | 项目名称 | 西吉县葫芦河中型灌区续建配套与节水改造工程项目 |
| 2 | 招标编号 | DYCG-2021-B-09-02 |
| 3 | 招标范围 | 第一标段：预应力钢筋混凝土管第二标段：钢丝网骨架PE复合管材及管件 |
| 4 | 招标单位 | 名 称：甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司 |
| 地 址：兰州市七里河区西津西路16号兰州中心41层 |
| 联系人：甘万春 田志云 |
| 电 话：18020021691 13893745686 |
| 5 | 资金来源 | 自有资金 |
| 6 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 7 | 供货周期及地点 | 供货周期：50天 （依据项目进度实际需求）供货地点：宁夏固原市西吉县  |
| 8 | 付款方式 | 1、甲方收到货物后无质量问题90天内支付乙方合同总金额95%货款（以电子银行承兑方式支付）。2、质保金为合同总额的5%，验收合格后一年，无质量问题一次性无息支付。 |
| 9 | 质量要求 | 合 格 |
| 10 | 投标人资质条件、能力和信誉 | （1）资质条件：生产制造厂家必须是依法注册登记，具有独立法人资格，取得生产资格，近三年来应承担过与本项目类似的项目；提供项目合同。 |
| （2）财务状况：近三年各项盈利指标均上升，且现金流指标均为正现金流，流动资金充裕； |
| （3）供应能力：能及时按照我方要求供应招标材料；  |
| （4）信誉情况：近三年内无产品质量重大事故，无公开被投诉，无违法、违纪行为； |
| （5）其他要求：参加投标的单位，请携带法定代表人身份证明、法人授权委托书、委托代理人身份证、企业营业执照、特殊行业生产许可批件、ISO质量管理体系认证等相关证件原件及近三年省级以上年度检验报告，并携带单位公章。 |
| 11 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 12 | 投标预备会 | 不召开 |
| 13 | 投标人提出疑问的截止时间 | 投标截止日前2天 |
| 14 | 招标人书面澄清的时间 | 投标截止前2天 |
| 15 | 分包，转包 | 不允许 |
| 17 | 投标报名截止时间 | 2021年9月14日17:30 |
| 18 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 投标截止前1天 |
| 19 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 投标截止前1天 |
| 20 | 投标有效期 | 开标之日起30日内 |
| 21 | 投标保证金 | / |
| 22 | 投标保证金交款账号 | / |
| 23 | 近年财务状况的年份要求 | 近三年 |
| 24 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 近三年 |
| 25 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | 近三年 |
| 26 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 27 | 签字或盖章要求 | 按招标文件规定格式要求 |
| 28 | 投标文件份数 | 纸质标书4本、其中正本1份，副本3份、电子标书1本。 |
|  | 封套上写明 | （1）投标的项目名称具体标段编号；  |
| （2）投标书封套加盖公司公章密封，在2021年9月15日上午9：00（规定的开标时间）前不准启封； |
| （3）投标人的名称和地址。 |
| 30 | 递交投标文件地点 | 兰州市七里河区西津西路16号兰州中心41层大禹节水集团股份有限公司西北总部 |
| 31 | 评分标准 | 根据质量与价格和履约能力等的比较 |
| 32 | 评标方法 | 竞争性谈判，综合评分方法 |
| 33 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 34 | 开标时间和地点 | 开标时间：2021年9月15日上午9:00 |
| 开标地点: 兰州市七里河区西津西路16号兰州中心41层大禹节水集团股份有限公司西北总部 |

# 第一部分 投标人须知

## 一、投标人

### 合格投标人的一般条件：

1.1资质要求：投标人具有国内独立法人资格，注册资金1000万元以上，主营生产、销售本次招标材料，具有较强的经济实力和良好的企业信誉及服务能力。

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5近三年内在参加采购活动及经营活动中无重大违法记录；

1.6完全满足招标文件的实质性要求；

1.7遵守有关的国家法律、法令和条例。

### 投标方代表

2.1指全权代表投标方参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标方代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。

### 费用承担：

投标人为准备和进行投标所发生的费用一概自理。

### 单位公章：

**需**投标人携带单位公章到投标现场。

## 二、招标文件说明

### 招标文件

招标文件说明招标文件由招标文件总目录所列内容组成。投标人应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。

### 招标文件的澄清

若有疑问应以书面形式（包括手写、打印、印刷、传真，下同）通知招标人。招标人只对在投标截止时间的2天前收到的要求答疑的问题予以答复。不得采取不正当手段向招标人私下探寻标底等相关情况。

### 招标文件的修改

在投标截止时间前2天的任何时间，招标人可发书面补充通知修改招标文件内容。上述补充通知将发给每一个投标人，并作为招标文件的组成部分。投标人在每次收到补充通知后应以书面形式通知招标人，确认已收到该补充通知，否则所引发的一切后果均由投标人自负。

## 三、招标内容

第一标段材料明细表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 规格型号 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | PCP预应力钢筋混凝土管 | φ1000\*0.6MPa | 米 | 3791 |
| 2 | PCP预应力钢筋混凝土管 | φ600\*0.6MPa | 米 | 4093 |
| 3 | PCP预应力钢筋混凝土管 | φ600\*1.0MPa | 米 | 714 |
| 4 | PCP预应力钢筋混凝土管 | φ800\*0.6MPa | 米 | 7650 |

第二标段材料明细表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 规格型号 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 钢丝网骨架复合PE管 | Dn500\*1.0MPa | 米 | 4740  |
| 2 | 钢丝网骨架复合PE管 | Dn450\*1.0MPa | 米 | 510  |
| 3 | 钢丝网骨架复合PE管 | Dn400\*1.0MPa | 米 | 34760  |
| 4 | 钢丝网骨架复合PE管 | Dn400\*1.25MPa | 米 | 408  |
| 5 | 钢丝网骨架复合PE管 | Dn355\*1.0MPa | 米 | 5100  |
| 6 | 钢丝网骨架复合PE管 | Dn315\*1.0MPa | 米 | 5760  |
| 7 | 电熔直接 | S500\*1.0MPa | 个 | 395 |
| 8 | 电熔直接 | S450\*1.0MPa | 个 | 42 |
| 9 | 电熔直接 | S400\*1.0MPa | 个 | 2896 |
| 10 | 电熔直接 | S400\*1.25MPa | 个 | 34 |
| 11 | 电熔直接 | S355\*1.0MPa | 个 | 425 |
| 12 | 电熔直接 | S315\*1.0MPa | 个 | 480 |
| 13 | 电熔90°弯头 | L500\*1.0MPa | 个 | 10 |
| 14 | 电熔90°弯头 | L400\*1.0MPa | 个 | 40 |
| 15 | 电熔90°弯头 | L355\*1.0MPa | 个 | 10 |
| 16 | 电熔90°弯头 | L315\*1.0MPa | 个 | 15 |
| 17 | 电熔法兰头+钢片 | F500\*1.0MPa | 个 | 20 |
| 18 | 电熔法兰头+钢片 | F400\*1.0MPa | 个 | 50 |
| 19 | 电熔法兰头+钢片 | F355\*1.0MPa | 个 | 20 |
| 20 | 电熔法兰头+钢片 | F315\*1.0MPa | 个 | 25 |
| 备注 | 管材数量为预估量，最终以实际需求数量为准，管件数量是以管材数量预估，最终以实际需求数量为准。 |

## 四、投标文件说明

### 8. 投标保证金

无

### 9. 提示与要求

9.1投标方应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件及材料报价清单，并保证所提供的全部资料的真实有效性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

9.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

### 10.投标文件的组成

投标人应按照招标文件规定的内容和格式编制并提交投标文件，投标文件应包括：

10.1.1投标函

10.1.2法定代表人授权委托书

10.1.3法定代表人身份证明

10.1.4投标报价单

10.1.5投标单位概况表

10.1.6近三年完成的相似项目情况表

10.1.7材料技术要求说明

10.1.8近三年的财务报表

10.1.9投标货物近期的出厂检验报告、市级/省级/国家级检验报告

10.1.10质量承诺书、售后服务承诺书

**注：投标人必须提交上述规定10.1.1-10.1.10的资料。否则，投标文件将因未实质响应招标文件而被拒绝；投标人所提交的资格文件的完整与否，将直接影响投标人的评分。**

### 11. 投标报价（编制）要求的说明

11.1除非合同中另有规定，投标人对《投标报价表》中的全部材料报价应包括所投主要设备材料、必需辅材及不可预见辅材费用、专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输费（包括装、卸车费）、保险、检测验收、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

11.2招标人不接受选择性报价。

### 12.投标文件的份数和签署要求

**12**.1投标人应按规定内容、格式编制投标文件。投标纸质文件一式4份，其中1份正本，3份副本；电子标书1份。

**12**.2投标文件应使用A4复印纸打印、复印或不能擦去的墨水书写，文字要清晰，语意要明确，并按招标文件的要求加盖单位公章和法定代表人（或委托代理人）签名。

**12**.3投标文件中若出现数字大写与小写不一致时，以大写为准。

12.4所递交的每份投标文件必须在文件左侧装订并胶封，不得使用活页装订，未按照规定装订的投标文件将按废标处理。

## 五、投标文件的递交

### 13.投标文件的密封与标记

13.1投标文件的正副本应装袋密封，不密封的投标文件无效。密封袋上应标有“正本”“副本”字样。在所有的包装袋及外包装上应写明：

13.1.1招标人的名称；

13.1.2投标的标书名称及标段编号；

13.1.3在规定的开标时间前不准启封；

13.1.4投标人的名称和地址。

13.2若投标人未按上述规定进行密封和标记，招标人将按废标处理并不接受任何解释，不承担因此而造成的任何责任。

13.3迟到的投标文件：在规定的投标截止时间后送达的投标文件，招标人将拒收。

## 六、开标和评标

### 14.开标

14.1招标人将于《投标人须知前附表》第34项规定的时间和地点开标，所有投标人应派授权代表参加，并在招标人指定的登记册上签名报到。若投标人未派授权代理人或临时指派非授权代理人出席开标会议，则招标人可以宣布其已放弃投标。

14.2开标会上将公布各投标人名称、投标文件中其他需要宣布的内容。

14.3原件

投标人须知前附表要求投标人提交原件的，投标人在递交投标文件时按招标公告中所列提交原件。经查验后退回投标人。

14.4本次开标流程为开标地点报价谈判（仅限于2021年9月15日下上午9:00-12:00）。

### 15.评标

15.1评标原则：评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。评标委员会成员应客观、公正地履行职责，遵守职业道德，认真对投标文件进行审查、评价和比较，并对所提出的评审意见承担个人责任。

15.2评标方法：见评分标准

15.3评标内容的保密

15.3.1开标后按照报价情况现场考虑是否采取背靠背谈判，直至宣布与中标单位签订合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

15.3.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及签订合同的过程中，投标人对招标人和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

### 16.投标文件的评价和比较

16.1评标委员会将仅对按照本须知有关规定确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

16.2评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标人所提供的工艺、价格、服务的及时性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较报价，同时考虑以下因素：

16.2.1设备安装实施方案和工期；

16.2.3 投标者的资信情况和履约能力；

16.2.4 投标者的生产能力及售后服务措施；

16.2.5 投标者提供的其他优惠条件；

### 17.废标

17.1 在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

17.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

17.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

17.1.3投标人的报价均超过了采购控制价，采购方不能支付的；

17.1.4因重大变故，采购任务取消的；

### 18.重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

18.1投标截止时间止，投标人少于3个的；

18.2经评标委员会评审后否决所有投标的。

## 七、确定中标人、中标通知和签订合同

### 19.确定中标人

19.1招标人按照招标文件各项规定对投标文件进行综合评比后，将选择具有以下条件的投标人中标；

19.1.1按招标文件规定的资格审查合格；

19.1.2投标报价对招标人有利；

19.1.3综合评比后的最优投标人；

19.1.4招标人不保证投标报价最低的投标人中标，也没有义务对未中标的投标人做任何解释和说明。

### 20.中标通知

20.1在招标文件规定的有效期内或延长后的投标文件有效期内，招标人将以邮件或书面形式向中标人发出中标通知，确认接受其中标。中标通知书为合同的组成部分。

20.2招标人在向中标人发出通知的同时，亦将中标结果通知所有未中标的投标人。

### 21.签订合同

21.1中标人应在收到中标通知书后的2天内，招标人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的中标人。投标文件将作为合同组成部分，确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

21.2在合同签订之前，招标人有权对中标单位的履约能力进行最后审查，审查方式包括询问、调查和实地考察，如发现中标单位提供的材料虚假或对标书所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则招标代理机构有权取消其签约资格，没收其投标保证金，并在标书有效期内另行评定中标者。

21.3招标人有权对中标各标段物资的规格、数量、型号进行调整，并按中标单价及实际供货数量结算价款。

# 第二部分 技术要求

**一、第一标段材料技术要求**

PCP预应力钢筋混凝土管：完全符合《GB 5696-2006》要求

**二、第二标段材料技术要求**

钢丝网骨架PE复合管材及管件：完全符合《GB/T32439-2015》要求

# 第三部分 投标文件格式

## 一、投标函

 （ 招 标 人） ：

 （投标人全称） 授权 （全称代表姓名、身份证号码）、（职务职称） 为全权代表，参加你公司组织的 （项目名称） 招标活动，并对 进行投标。

 我公司仔细研究了贵公司的 全部招标文件，我公司认为有能力也完全同意承担招标文件中所规定的投标人的全部责任和义务。

项目及标段： ；

假如我公司中标，我公司保证：

 1、按照标书条款，依据贵公司的招标文件所要求时间、质量和其它一切要求提供合格的产品。

2、我公司同意遵守招标文件规定，本投标书的有效期为开标后 天，在这期间，本投标始终对我公司有约束力，并可随时接受。

 3、我公司同意提供贵公司要求的有关本次投标的其它任何资料。

 4、我公司理解，报价最低不是中标的唯一条件，无论中标与否，我公司愿意承担由投标准备直至签订合同协议前后所发生的一切费用。

5、无论中标与否，对于评标结果均不向招标人提出任何异议，也不要求任何解释。

6、我公司愿意按照贵公司招标文件的要求提供一正三副全部投标文件，并保证全部投标文件内容真实有效，若有虚假，我公司愿意承担与此相关的一切责任；

7、我公司愿意按照《中华人民共和国合同法》履行自己应该承担的全部责任。

 投标人单位名称： （盖章）

 法人或授权代表： （签字）

 年 月 日

## 二、法定代表人授权委托书

 （招标人） ：

 （投标人全称） 法定代表人 授权 （被委托人姓名、职务）为全权代表，参加贵单位组织的 （项目名称） 招标采购活动，并代表我单位签署投标文件、进行谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务，其签名真迹如本授权委托书末尾所示，特此证明。

 被授权代表姓名： ；

 职务： ；

 详细通讯地址： ；

 固定电话： ；

 移动电话： ；

 邮政编码： ；

 投标单位全称： （盖章）；

 法人代表签字： （签字）；

 被委托人签字： （签字）；

 年 月 日

三、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质:

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务： \_

系 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

 投标人名称： （盖章）

法定表人（或委托代理人）： （签名）

 年 月 日

## 四、投标报价表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（大写）： 合计金额（小写）： |
| 付款方式： |  |
| 备注： | 标段名称： |

1.报价汇总表：

备注：以上投标报价包括：

（1）本项目谈判以人民币报价，双方发生的所有费用均以人民币进行结算与支付。

（2）投标人在所提交的总报价为中标物品可以合格使用的价格，须包括设备及附件价款、包装费、运输费、税费等所有费用。

（3）投标单位应遵照国家有关规定和本招标文件要求，编制谈判报价。

（4）投标单位应向国家交纳本项目合同中所涉及的一切税费。

（5）投标人应填写分项报价和总价。投标人投标报价应依据市场行情和自身实力进行自主报价，任何有选择的报价将不予接受，每种规格货物只允许有一个报价。

投标报价应包括投标人中标后为完成合同规定的全部工作需支付的一切费用（包括包装物、零星物资装运费、税金等）和拟获得的利润，并考虑了应承担的风险。

 投标人名称： （盖章）

法定表人（或委托代理人）： （签名）

 年 月 日

## 五、技术偏离表

技术偏离表：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 规格响应情况 |
| 招标文件要求参数 | 投标文件实际参数 | 偏离 | 说明、彩页、检测报告或相关证明文件对应页码 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

 投标人名称： （盖章）

法定表人（或委托代理人）： （签名）

 年 月 日

## 六、商务偏离表

商务偏离表：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 竞争性磋商文件条目号 | 竞争性磋商文件的商务条款 | 响应性文件的商务条款 | 偏离情况 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

 投标人名称： （盖章）

法定表人（或委托代理人）： （签名）

 年 月 日

## 七、投标单位概况表

投标项目名称： 标书编号：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| 1 | 企业性质 |  |
| 2 | 职工人数 |  |
| 3 | 技术人员数 |  |
| 4 | 高级技术人员数 |  |
| 5 | 固定资产（万元）原值/净值 |  |
| 6 | 流动资金 |  |
| 7 | 2019年销售收入 |  |
| 8 | 2019年实现利润 |  |
| 9 | 2020年销售收入 |  |
| 10 | 2020年实现利润 |  |
| 11 | 承担类似工程数量 |  |

 投标人： （盖章）

法定代表人（或委托代理人）： （签名）

年 月 日

## 八、近3 年完成的相似项目情况表（格式）

近 3年指 年 月至 年 月）

|  |  |
| --- | --- |
| 合同名称 |  |
| 合同项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 完工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 监理人和总监理工程师及电话 |  |
| 合同项目描述 |  |
| 备注 | 合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的 地位（部位、合同价格所占比例）和合同工程完工验收鉴 定书有关验收结论 |

注：相关材料复印件在“原件的复印件”中提供。

## 九、近三年的财务报表

应提供有法定资质的审计事务所出具的审计报告和全部附件

财务状况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 单位 | 年 | 年 | 年 |
| 一、注册资金 |  |  |  |  |
| 二、净资产 |  |  |  |  |
| 三、总资产 |  |  |  |  |
| 四、固定资产 |  |  |  |  |
| 五、流动资产 |  |  |  |  |
| 六、流动负债 |  |  |  |  |
| 七、负债合计 |  |  |  |  |
| 八、营业收入 |  |  |  |  |
| 九、净利润 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

## 十、投标货物近期的出厂检验报告、市级/省级/国家级检验报告

1.附近期(近3个月内的)出厂的质检报告；

2.附市级/省级/国家级检验报告（一年有效期内的报告）

## 十一、承诺书

### 质量承诺书

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_公司做为 材料供货单位,为确保产品质量合格，保证产品安全，特作如下承诺:

1. 关于供货方经营资格的承诺
2. 供货方向购货方提供合法有效的营业执照、税务登记证及经营生产许可证等必要件件。
3. 供货方向购货方提供加盖供货单位公章的产品标准复印件
4. 供货方向购货方供应货物都有合格的《质量检测报告》和相关的产品合格证,符合国家的相关规定;并保证所有证件真实、合法、有效。
5. 关于供货方供应货物的承诺：
6. 供货方所有供应的货物，如果购货方书面确认供应品牌后,对涉及到该指定货物的使用性能和质量指标的生产厂家、配方、生产工艺等不作随意更换,如有更换,供货方应在更换之前至少提前20个工作日书面告知购货方。
7. 供货方认可购货方的货物验收制度和仓库保存条件,并在对供应货物进行验收时,自愿严格遵守购货方的货物验收制度
8. 供货方对未通过验收的货物,供货方保证在购货方规定时间内补充合格的货物,否则自愿承担由此造成的损失。
9. 供货方对通过验收的货物,在购货方投入使用之前,出现相关证照不全、品牌不符及任何质量问题的,供货方承诺无条件退货,并在购货方规定时间内补充合格的货物,否则自愿承担由此造成的损失。
10. 因供货方供应货物的质量问题，对购货方造成不良影响的，供货方愿承担该批货物价款1-10倍的罚款，并承担由此所造成的经济损失以及法律责任。

为共同确保质量安全,供货方特向购货方作出上述承诺,并愿意遵照执行;本承诺书在供货方供货期间及货物质保期内有效。

供货方盖章（盖章）：

|  |
| --- |
| 法人或委托代理人签字： |

 年 月 日

### 2.售后服务承诺书

售后服务承诺书中应包括：

 1、单位简介；2、售后服务承诺； 3、质保期内、外的保修方式和情况；4、就近售后服务网点及近期业绩主要用户名单（包括单位名称、产品名称、规格型号、联系人、联系电话等）；5、售后服务响应时间及到达用户维修现场时间；6、售后服务保障组织力量等各投标人认为还需补充的内容。

投标人名称： （盖章）

法定表人（或委托代理人）： （签名）

 年 月 日

# 第四部分 中标通知书

 （中标人名称）：

你方于 （投标日期）所递交的 （项目名称）投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价： 元。

中标范围及内容：

请你方在接到本通知书后的 日内到 （详细地点）与我方签订合同协议书。

特此通知。

招标人： （盖单位章）

年 月 日

# 第五部分 评标标准

## 一、评标办法

1.本次投标评标采用综合评分法，即在响应招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审。根据综合得分排名确定中选单位。

2.评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标人的标书技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。

3、投标报价以第三轮报价为准。

## 二、评分标准

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 评分因 素 | 满分 | 评审标准 |
| 1 | 商务部分（80分） | 报价 | 50 | 1、基准价计算：（1）若投标人≥5 家，基准价为去掉一个最高价、去掉一个最低价的平均值；（2）若投标人＜5 家，基准价为投标人报价的平均值。2、最优报价：本次招标以基准价下浮7%作为最优报价。3、评分标准：（1）投标报价＝最优报价，得满分；（2）投标报价每高于最优报价1%，减2分；每低于最优报价1%，减1分。 |
| 付款方式 | 10 | 1、基本付款方式：（1）甲方收到货物后无质量问题90天内支付乙方合同总金额95%货款（以电子银行承兑方式支付）。（2）质保金为合同总额的7%，验收合格后一年，无质量问题一次性无息支付。2、评分标准：1）、符合基本付款方式，得5分；2）、相较基本付款方式，其他条件不变，账期每增加30天，加1分；3）、相较基本付款方式，其他条件不变，账期每减少30天，减2分； |
| 资质证书 | 5 | 1、提供营业执照（副本）原件，现场查验，标书中提供复印件（加盖公章）：（1）注册资本金：1000-2000万元（不含），得1分；（2）注册资本金：2000-4000万元（不含），得2分；（3）注册资本金：5000万元以上（不含），得3分；2、有效期内三体系认证证书（ISO9001认证）齐全，得1.5分，每缺少一项减0.5分，3、有其它与招标产品相关证书（专利或特种许可证书等），增加0.5分。 |
| 财务状况 | 5 | （1）投标人连续三年资产负责率为40%-50%、公司净利润连续三年增长率超过40%，得5分；（2）投标人连续三年资产负责率为50%-70%、公司净利润连续三年增长率为20%-40%，得3分；（3）投标人连续三年资产负责率超过70%，公司净利润连续三年增长率低于20%，得2分；（4）投标人财务状况较差，得0分。 |
| 业绩 | 3 | 提供近三年签订的业绩，每项业绩资料包含合同和验收移交文件原件，合同金额应≥400万，每提供一项业绩得1分，最高得3分。 |
|  |  | 供货保障 | 7 | 1. 收到招标人发货通知后3日内可组织供货并具备有招标材料数量10%的库存，具有能够按照项目需求完成供货的生产能力。得7分；2、收到招标人发货通知后3日内可组织供货并具备有招标材料数量10%的安全库存，具有能够按照项目需求完成供货的生产能力。得6分；3、收到招标人发货通知后5日内可组织供货并具备有招标材料数量5%的安全库存，具有能够按照项目需求完成供货的生产能力。得4分；

3、收到招标人发货通知后5日内可组织供货，并具有能够按照项目需求完成供货的生产能力。得2分；1. 收到招标人发货通知后7日内可组织供货但无库存，具有能够按照项目需求完成供货的生产能力。得1分；
2. 不具备供货生产能力，得0分
 |
| 2 | 技术部分（20分） | 技术要求 | 10 | 第一标段材料满足技术要求：PCP预应力钢筋混凝土管：完全符合《GB 5696-2006》要求及具体招标文件中的技术要求，并能够提供招标材料内相同规格的省级以上检测单位出具的检测报告。得10分完全符合《GB 5696-2006》要求及具体招标文件中的技术要求，并能够提供招标材料内相近规格的省级以上检测单位出具的检测报告。得8分 |
| 第二标段材料满足技术要求：钢丝网骨架复合PE管及管件：完全符合《GB/T32439-2015》要求及具体招标文件中的技术要求，并能够提供招标材料内相同规格的省级以上检测单位出具的检测报告。得10分完全符合《GB/T32439-2015》要求及具体招标文件中的技术要求，并能够提供招标材料内相近规格的省级以上检测单位出具的检测报告。得8分 |
| 服务支持与技术培训 | 10 | 具有本地化服务能力，能够提供材料安装、维护及操作培训并能免费提供必要的材料安装设备。提供服务承诺书，说明服务流程、响应时间及人员安排，设备操作说明书及培训，安装设备使用期限。根据服务承诺评分，有一问题扣2分，直至0分 |